**Wytyczne dotyczące efektu ekologicznego oczyszczalni budowanych w ramach programu pt. ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 7,5m3/d dla osób fizycznych”**

Wymagania skuteczności oczyszczania ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Skuteczność oczyszczania ścieków wprowadzanych do środowiska powinna być określona na podstawie certyfikatu/deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014r.

W przypadku oczyszczalni, z których ścieki w ilości **nie przekraczającej 5m3/d** odprowadzane będą **do ziemi lub urządzeń wodnych**, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, rozporządzenie określa następujące wymagania:

1. **Ścieki odprowadzane do ziemi**:

1. dla oczyszczalni budowanych **poza obszarem aglomeracji** wskaźniki skuteczności oczyszczania wg. w/w rozporządzenia stanowią :

- BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania jest redukowane co najmniej o 20%, a zawiesina ogólna co najmniej o 50%,

2. dla oczyszczalni budowanych **w obszarze aglomeracji** wskaźniki skuteczności oczyszczania przydomowej oczyszczalni ścieków powinny być zgodne z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia; należy zwrócić uwagę na wskaźniki określone w zależności od wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM.

II. **Ścieki odprowadzane do urządzenia wodnego**  znajdującego się **w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego:**

1. dla oczyszczalni budowanych **poza obszarem aglomeracji** wskaźniki skuteczności oczyszczania nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999,

2. dla oczyszczalni budowanych **w obszarze aglomeracji** skuteczność oczyszczania przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia; należy zwrócić uwagę na wskaźniki jakie są określone w zależności od wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM.

III. W przypadku oczyszczalni o przepustowości **powyżej 5m3/d** lub oczyszczalni odprowadzających **ścieki do wód powierzchniowych** rozporządzenie określa następujące wymagania:

1. dla oczyszczalni budowanych **poza obszarem aglomeracji** wskaźniki skuteczności oczyszczania nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia właściwych dla RLM poniżej 2000,

2. dla oczyszczalni budowanych **w obszarze aglomeracji** skuteczność oczyszczania przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowana jest nieruchomość.

Uwaga: W przypadku budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5m3/d lub oczyszczalni odprowadzających ścieki do wód dodatkowo dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie efektu ekologicznego jest pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków oraz wyniki badań ścieków oczyszczonych wykonane przez akredytowane laboratorium.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014r. dostępne jest pod linkiem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800